站点station01历史发电功率和NWP数据规格

|  |  |
| --- | --- |
| **数据规格** | **参数值** |
| **数据来源（公开数据集链接）** | [PVOD v1.0 ： 光伏发电量数据集](https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=f8f3d7af144f441795c5781497e56b62) |
| **光伏电站装机容量** | 20MW |
| **发电功率和NWP数据时间分辨率** | 采样点/15min |
| **发电功率和NWP数据起始-截至时间** | 2018.06.30- 2019.06.30 |
| **NWP属性** | **全球辐照度、直接辐照度、温度、湿度、风速、风向、压力** |

站点station04历史发电功率和NWP数据规格

|  |  |
| --- | --- |
| **数据规格** | **参数值** |
| **数据来源（公开数据集链接）** | [PVOD v1.0 ： 光伏发电量数据集](https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=f8f3d7af144f441795c5781497e56b62) |
| **光伏电站装机容量** | 20MW |
| **发电功率和NWP数据时间分辨率** | 采样点/15min |
| **发电功率和NWP数据起始-截至时间** | 2018.06.30- 2019.06.30 |
| **NWP属性** | **全球辐照度、直接辐照度、温度、湿度、风速、风向、压力** |

站点station07历史发电功率和NWP数据规格

|  |  |
| --- | --- |
| **数据规格** | **参数值** |
| **数据来源（公开数据集链接）** | [PVOD v1.0 ： 光伏发电量数据集](https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=f8f3d7af144f441795c5781497e56b62) |
| **光伏电站装机容量** | 20MW |
| **发电功率和NWP数据时间分辨率** | 采样点/15min |
| **发电功率和NWP数据起始-截至时间** | 2018.06.30- 2019.06.30 |
| **NWP属性** | **全球辐照度、直接辐照度、温度、湿度、风速、风向、压力** |

站点station08历史发电功率和NWP数据规格

|  |  |
| --- | --- |
| **数据规格** | **参数值** |
| **数据来源（公开数据集链接）** | [PVOD v1.0 ： 光伏发电量数据集](https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=f8f3d7af144f441795c5781497e56b62) |
| **光伏电站装机容量** | 20MW |
| **发电功率和NWP数据时间分辨率** | 采样点/15min |
| **发电功率和NWP数据起始-截至时间** | 2018.06.30- 2019.06.30 |
| **NWP属性** | **全球辐照度、直接辐照度、温度、湿度、风速、风向、压力** |